YANGIN DOLABI

TALİMATI

1. Yangın dolabının önü daima açık tutulup önüne pano,dolap vs. konmayacaktır.Yangın dolabının üzerine kırmızı zemine beyaz ‘’YANGIN’’ uyarı işareti ve yakınında görülür şekilde ‘’110 yangın ihbar ‘’ numarası yazılı bunacaktır.
2. Yangın dolapları içindeki hortumların bir ucu vanaya, diğer ucu lansa bağlı bulunup,hortum her an kullanıma hazır halde tutulacaktır.
3. Yangın dolabının içi daima temiz tutularak, içerisine kağıt, toz bezi vs. konmayacaktır.
4. Yangın dolapları amacı dışında kullanılmayacaktır.
5. Binanın su ana vanasının yeri sorumlu personel tarafından bilinecektir.
6. Açıldığında hortumlara yeterli derecede tazyikli suyun gelip gelmediği,her ay sorumlular tarafından kontrol edilip,kontrol formuna düzenli olarak işlenecektir.
7. Afet bilincinin oluşması ve personelin muhtemel yangınlara karşı bilinçli ve paniksiz olarak müdahale etmesini sağlamak amacıyla üç ayda bir farklı yangın dolapları tatbikatlarla denenecektir.
8. Kullanılan hortumlar (bez türleri) kurutularak, ortadan ikiye katlanıp açıldığında takılmadan kolayca gelecek şekilde makaraya sarılacaktır.
9. Vanalar açıldığında dolap içerisinde su sızıntısı olmayacak;şayet arızalı hortumlar,kelepçeler,contalar varsa değiştirilmeleri için derhal kurum amirine bildirilecektir.
10. Yangın dolabının doğru kullanımı ve periyodik bakımından aşağıdaki personel sorumludur.

Kurum Amiri (onay)

NOT: Bu talimatın bir nüshası ilgili yerlere asılıp, diğer nüshası personele imza karşılığı tebliğ edildikten sonra, sivil savunma dosyasında muhafaza edilecektir.